# Test that saturation is handled properly (lightweight test)
--reset
--mb=2
--dir=FWD_B
--dt=u8:s8:u8,u8:s8:s8,u8:s8:s32
--attr-scales=src:common:0.25+wei:common:0.5+dst:common:4294967295
ic16oc16ih4oh4kh1ph0 # jit 1x1
ic16oc16ih4oh4kh3ph0 # jit
ic16oc16ih4oh7kh3ph3 # gemm impl

--reset
--dt=u8:s8:u8
--attr-scales=src:common:0.25+wei:common:0.5+dst:common:4294967295
--attr-post-ops=round
ic16oc16_ih5oh5kh3ph1
